

Sprzedawca: Biokamin EU s.r.o., Panónska 34, 851 04 Bratislava  
IČO: 44507445  DIČ: SK2022730270

**GWARANCJA  
Kominek parowy 500-4000**

Numer zamówienia: ................... Model**: .............................................................................**

Data złożenia: ............................ Gwarancja: ........... miesięcy od daty złożenia.



    
**Kompletne instrukcje Instrukcja wideo**

Najważniejsze instrukcje wybrane z instrukcji. Zawsze należy zapoznać się z pełną instrukcją.

1. **Kominki parowe napełniane są wodą destylowaną.**
2. **Pod palnikiem należy zapewnić dopływ powietrza o powierzchni - szerokości kominka x 0,1=cm2**

**Przykład: Kominek parowy 1000x0,1=100cm2 w opcjonalnym rozmiarze.**

**Przykład 100cmx1cm=100cm2, 20cmx5cm=100cm2, 10cmx10cm=100cm2**

**Jeśli używasz zwykłej wody i nie korzystasz z kominka przez dłuższy czas, woda może z czasem ulec rozkładowi i wydzielać nieprzyjemny zapach. Fakt ten może wyłączyć kominek. To samo tyczy się kamienia, który stopniowo zacznie osadzać się w kominku przy użyciu zwykłej wody. Uszkodzenia spowodowane użyciem wody niedestylowanej będą musiały zostać usunięte w drodze interwencji serwisowej, która nie będzie objęta gwarancją.  
Kominek parowy należy użytkować w pozycji poziomej.  
Nie wolno przenosić kominka podczas pracy kominka parowego.**

Najczęstsze błędy:  
1. Palnik pali się mniej na krawędziach niż na środku. Błąd = za mało powietrza dostarczonego pod palnik. Rozwiązanie = wpuść więcej powietrza pod palnik.  
2. Palnik bez powodu zaczął hałasować. Błąd = przycisk napełniania wodą jest włączony, a kominek nie jest podłączony do wodociągu. Rozwiązanie = wyłącz przycisk napełniania wodą.  
3. Kominek parowy wydaje wtedy gwiżdżący dźwięk. Odpowiedź: W kominku parowym jest mało wody = Uzupełnij wodę. B: zaczyna wydawać sygnał dźwiękowy podczas dodawania wody = Kominek parowy ma dużo wody = przestań dodawać wodę, spuść wodę.  
4. Nie działa jakaś funkcja kominka parowego = Odłącz kominek parowy od prądu na 10 sekund, a następnie podłącz go ponownie, problem powinien zniknąć.  
5. Przy pierwszym uruchomieniu może się zdarzyć, że kominek parowy zacznie wydawać sygnał dźwiękowy i wyłączy się. Może się to zdarzyć wielokrotnie. Szydła należy ustawić, po ustawieniu będą działać poprawnie.

mail: [help@biokamin-eu.com](mailto:help@biokamin-eu.com) Telefon pon.-pt. 10-16 +48 690 642594