
Predajca: Biokamin EU s.r.o., Panónska 34, 851 04 Bratislava  
IČO: 44507445  DIČ: SK2022730270

**Z Á R U Č N Ý L I S T   
SK Parný krb NEW 800-2000/225**

Číslo objednávky: ...................M**odel: .............................................................................**

Dátum odovzdania: ............................ Záručná doba: ........... mesiacov od dátumu odovzdania.



**Obrázok, na ktorom je vzor, štvorec, pixel

Automaticky generovaný popis**

**Kompletný návod**

Najdôležitejšie pokyny vybrané z návodu. Vždy je nutné prečítať kompletný návod.

1. **Náplňou do parných krbov je destilovaná voda.**
2. **Pod horákom je potrebné zabezpečiť prívod vzduchu s plochou - šírka krbu x 0,1=cm2**

**Príklad: Parný krb 1000x0,1=100cm2 vo voliteľnom rozmere.**

**Príklad 100cmx1cm=100cm2, 20cmx5cm=100cm2, 10cmx10cm=100cm2**

**V prípade, že použijete obyčajnú vodu a krb nebudete dlhšie používať, môže časom dôjsť k rozkladu vody a jej zápachu. Táto skutočnosť môže krb znefunkčniť. To isté platí aj o vodnom kameni, ktorý sa použitím obyčajnej vody začne priebežne usádzať v krbe. Škody, spôsobené použitím nedestilovanej vody, bude potrebné riešiť servisným zásahom, ktorý nebude krytý zárukou.  
Parný krb prevádzkujte vo vodorovnej polohe.   
Počas prevádzky Parného krbu nesmiete krb prenášať.**

Najčastejšie chyby:  
1. Parný krb horí menším plameňom. Chyba = málo privedeného vzduchu pod horákom. Riešenie = pustiť pod horák viacej vzduchu.  
2. Parný krb vydáva divný zvuk, môže sa snažiť doplniť vodu. Doplňte vodu , alebo krb vypnite.  
3. Parný krb nefunguje. Volajte servis..  
  
mail: [help@biokamin-eu.com](mailto:help@biokamin-eu.com) Telefon Po-Pia 10-16 0907 759 651