

Predajca: Biokamin EU s.r.o., Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava  
IČO: 44 507 445, IČ DPH: SK2022730270

**Z Á R U Č N Ý L I S T**

Číslo objednávky: ....................... **Model: .................................................................**

Dátum odovzdania: ......................... Záručná doba: ........... mesiacov od dátumu odovzdania.

    
 **Kompletný návod Videonávod Veneto 45-180 New Zhasnutie plachtou**

****

****

**Najdôležitejšie pokyny vybrané z návodu. Vždy je nutné prečítať kompletný návod.**

**- Pred spustením biokrbu alebo horáka Veneto vždy doplňte horák palivom podľa návodu doplna.**  
**- Nedolievajte bioalkohol, keď krb horí.**   
- **Pri nalievaní bioalkoholu do horáka vždy použite lievik.**   
- **Bioalkohol nalejte do horáka: maximálne 1 cm od vrchu, minimálne 2 cm od vrchu.**   
- **Pri plnení horáka Veneto s otvorom na dolievanie si prosím prečítajte kompletný návod  
- Pri zapaľovaní biokrbu vždy stojte zboku horáka**, **nikdy sa nad biokrb nenakláňajte.**  
- **Pri zapaľovaní použite na zapálenie zhášač horáka.**  
- **Nesmiete naliať do horáka viac bioalkoholu, ako je jeho kapacita.**   
- **Počas prevádzky biokrbu nesmiete krb prenášať.  
- Do ohniska biokrbu sa nesmú dostať cudzie predmety.**  
- **Nepoužívajte krb, ak je nahnutý plameň na akúkoľvek stranu.**  
- **Používajte kvalitné palivo.** Odkaz na kvalitné palivo: [**https://design-biokrby.sk/bioalkohol/c1011**](https://design-biokrby.sk/bioalkohol/c1011)  
- **Biokrb nikdy nemôže obsluhovať osoba, ktorá nečítala návod.**

mail: [info@biokamin-eu.com](mailto:info@biokamin-eu.com) Telefón: Po-Pia 10-16 hod., tel. 0907 759 651